



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

13.11.2023 г. Ачинск 336-п

О проведении смотра-конкурса заглубленных помещений, которые могут быть использованы в качестве укрытий

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», протоколом совещания по итогам смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны и заглубленных помещений от 05.09.2023, в целях контроля за состоянием заглубленных помещений, которые могут быть использованы в качестве укрытий, обеспечения надлежащего их содержания и использования, руководствуясь статьями 36, 40, 55 Устава города Ачинска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городе Ачинске смотр-конкурс заглубленных помещений, которые могут быть использованы в качестве укрытий, с 15.01.2024 по 01.04.2024.

2. Утвердить состав комиссии по проведению смотра-конкурса заглубленных помещений, которые могут быть использованы в качестве укрытий, согласно приложению 1.

3. Утвердить положение о проведении смотра-конкурса заглубленных помещений, которые могут быть использованы в качестве укрытий, согласно приложению 2.

4. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя Главы города Ачинска Е.А. Пенского.

5. Опубликовать постановление в уполномоченном печатном средстве массовой информации и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления города Ачинска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава города Ачинска И.П. Титенков

Приложение 1

к постановлению администрации города Ачинска

от 13.11.2023 № 336-п

СОСТАВ

комиссии по проведению смотра-конкурса

заглубленных помещений, которые могут быть использованы

в качестве укрытий

|  |  |
| --- | --- |
| Пенский Евгений Анатольевич | первый заместитель Главы города Ачинска, председатель комиссии; |
| Сердюков Андрей Сергеевич | директор МКУ «Управление ЕДДС, ГО и ЛЧС», заместитель председателя комиссии; |
| ЗыряноваНаталья Леонидовна | главный специалист по защите населения и территорий МКУ «Управление ЕДДС, ГО и ЛЧС», секретарь комиссии; |
| члены комиссии: |  |
| КлесовИгорь Владимирович | заместитель директора МКУ «Управление ЕДДС, ГО и ЛЧС»; |
| Барикин Сергей Владимирович | главный специалист по пожарной профилактике МКУ «Управление ЕДДС, ГО и ЛЧС»; |
| Бодуленко Евгений Викторович | специалист МКУ «Управление ЕДДС, ГО и ЛЧС». |

Приложение 2

к постановлению администрации города Ачинска

 от 13.11.2023 № 336-п

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении смотра-конкурса заглубленных помещений,

которые могут быть использованы в качестве укрытий

1. Общие положения

1.1. Положение о проведении смотра-конкурса заглубленных помещений, которые могут быть использованы в качестве укрытий, на территории города Ачинска (далее – Положение) определяет цели и порядок проведения смотра-конкурса на лучшее содержание заглубленных помещений, которые могут быть использованы в качестве укрытий (далее - смотр-конкурс), на территории города Ачинска.

Смотр-конкурс проводится в целях:

определения готовности заглубленных помещений, которые могут быть использованы в качестве укрытий (далее - заглубленные помещения), к приему укрываемого населения;

обеспечения надлежащего содержания, повышения эффективности использования заглубленных помещений в интересах защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени.

1.2. Смотр-конкурс проводится в период с 15.01.2024 по 01.04.2024:

отборочный этап – с 15.01.2024 по 14.03.2024;

заключительный этап – с 15.03.2024 по 01.04.2024.

2. Организация смотра-конкурса

2.1. К участию в смотре-конкурсе в добровольном порядке привлекаются организации, независимо от форм собственности, имеющие в своем ведении заглубленные помещения. Заявка на участие направляется в МКУ «Управление ЕДДС, ГО и ЛЧС» в период с 15.01.2023 по 14.02.2024.

К заявке на участие прикладываются:

документы, подтверждающие право собственности, пользования или иные права на объект;

 акт оценки состояния заглубленного помещения и фотографии в соответствии с пунктом 3.1 Положения.

2.2. Для организации смотра-конкурса создается комиссия по проведению смотра-конкурса (далее - комиссия) в соответствии с приложением 1 к постановлению.

2.3. Комиссия осуществляет подготовку и проведение смотра-конкурса.

2.4. На отборочном этапе смотра-конкурса в период с 15.02.2024 по 14.03.2024 комиссия совместно с представителями организаций проводит обследование заглубленных помещений.

2.5. На заключительном этапе в период с 15.03.2024 по 01.04.2024 комиссия определяет победителей смотра-конкурса.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Решение комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало более половины членов комиссии, присутствующих на заседании. Решение комиссии оформляется в виде протокола, который утверждает председатель комиссии.

3. Порядок проведения смотра-конкурса

3.1. На отборочном этапе смотра-конкурса комиссией оценивается состояние заглубленных помещений в соответствии с порядком оценки состояния заглубленных помещений согласно [приложению 1](#P117) к Положению. Результаты оценки состояния заглубленного помещения, представленного на смотр-конкурс, оформляются [актом](#P272) оценки состояния заглубленного помещения, составленным по форме согласно приложению 2 к Положению.

К акту оценки состояния заглубленного помещения прикладываются фотоматериалы, показывающие реальное состояние заглубленного помещения. На фотографиях должно быть отражено состояние:

входа (ворот, дверей), лестниц;

элементов систем жизнеобеспечения (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, противопожарного оборудования);

строительных конструкций (стен, колонн, полов, перекрытий).

Также прикладываются фотографии нар, скамеек (при наличии) и т.д.

3.2. На заключительном этапе смотра-конкурса комиссия рассматривает акты состояния заглубленных помещений и фотоматериалы, дает оценку состояния заглубленных помещений и готовности их к использованию по назначению. Победителями смотра-конкурса считаются организации, имеющие заглубленные помещения, набравшие наибольшее количество баллов. Решение комиссии о победителях смотра-конкурса оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии.

4. Награждение победителей

4.1. Победители смотра-конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами Главы города Ачинска.

Приложение 1

к Положению о проведении смотра-конкурса заглубленных помещений, которые могут быть использованы в качестве укрытий

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ

состояния заглубленных помещений,

которые могут быть использованы в качестве укрытий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерий | Пункт СП 88.13330.2022 «СНиП II-01-77\* Защитные сооружения гражданской обороны» | Баллы |
|  | Расположение вблизи мест пребывания большинства укрываемых (радиус сбора укрываемых не более 1000 м) | 4.13 | 200 |
|  | Наружные ограждающие конструкции зданий и сооружений должны обеспечивать необходимую защиту от фугасного и осколочного действий обычных средств поражения, обломков строительных конструкций вышерасположенных этажей | 4.25,7.2.1 | 200 |
|  | Во входах в заглубленные помещения установлены обычные деревянные двери или обитые листовым металлом | 7.2.3 | 100 |
|  | Наличие бетонных полов | 4.26 | 100 |
|  | Наличие защиты от возможного затопления дождевыми водами, а также другими жидкостями при разрушении емкостей, расположенных на поверхности земли или на вышележащих этажах зданий и сооружений | 7.1.8 | 100 |
|  | Прокладка транзитных и связанных с системой здания газовых сетей, паропроводов, трубопроводов с перегретой водой и сжатым воздухом через помещения укрытий, заглубленные помещения и сооружения подземного пространства, не допускается.Прокладка транзитных трубопроводов отопления, водопровода и канализации через помещения укрытий, заглубленные помещения и сооружения подземного пространства, допускается при условии размещения их в полу или в коридорах, отделенных от помещений укрытий стенами с минимальным пределом огнестойкости по 16.3 и надежной гидроизоляциейВ заглубленных, а также помещениях подземного пространства для укрытия населения транзит линий водопровода, канализации, отопления, электроснабжения, а также трубопроводов сжатого воздуха, газопроводов и трубопроводов с перегретой водой через помещения укрытий допускается при условии наличия отключающих устройств. | 4.27,19.6 | 100 |
|  | Высота заглубленных помещений не менее 1.7 - 1,9 м от отметки пола до низа выступающих конструкций перекрытий (покрытий) | 6.1.4 | 100 |
|  | Внутренний объем помещения должен быть не менее 1,2 м3 на одного укрываемого | 7.1.3 | 100 |
|  | Площадь пола основных помещений на одного укрываемого равна 0,6 м2 | 5.2.1 | 100 |
|  | Стены, потолок, перегородки не оштукатурены, облицовка стен и перегородок керамической плиткой отсутствует. | 19.8 | 100 |
|  | Количество входов в заглубленные помещения не менее двух | 7.1.7 | 200 |
|  | Наличие приточно-вытяжной вентиляции | 12.5.1 | 200 |
|  | Наличие помещений для размещения укрываемых (основные), санитарного поста (пунктов), санитарного узла или помещения для выносной тары (вспомогательные) | 7.1.1 | 200 |
|  | Наличие электроснабжения, электроосвещения от сети зданий, в которых они размещены. При отсутствии электроснабжения допускается использование аккумуляторов, фонарей, свечей и т.п. | 13.1, 13.2.7 | 200 |
|  | Наличие места или отдельных помещений для размещения емкостей с запасом питьевой воды и канализации, в виде выносной герметичной тары, из расчета 2 л/сут. на одного человека, обеспечивающие необходимые условия пребывания в них укрываемых до 12 ч. | 12.8 | 100 |
|  | Наличие громкоговорителей, подключенных к городской и местной сетям проводного вещания или имеющие сопряжение с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения | 14.10 | 100 |
|  | Наличие первичных средств пожаротушения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 16.13 | 100 |
|  | В помещениях для укрываемых предусмотрены места для сидения размерами 0,45x0,45 м на одного человека  | 5.2.3 | 100 |
|  | Наличие инвентаря: | - | - |
| (швабры, ведра и тряпки) для проведения влажной уборки в помещениях | - | 50 |
| противопожарное оборудование | - | 50 |
| наличие необходимого количества обогревателей | - | 50 |
| санитарная сумка для оказания первой помощи пострадавшим |  | 50 |
| ломы, лопаты, багры, топоры, ведра, тачки (в количестве на менее чем по 2 шт.) для выполнения простейших работ по выходу из укрытий в случае завала входов | - | 50 |
| бак для сбора мусора (объем бака определяется из расчета не менее 2 л мусора на 1 человека. Крышка бака должна быть герметичной, нахождение как можно ближе к вентиляционному отверстию) | - | 50 |
|  | Стационарный туалет (а при его невозможности обеспечение помещения биотуалетами из расчета на 100% укрываемых)  | - | 100 |
|  | Размещение Правил пребывания (поведения) укрываемых в заглубленных и других помещениях, памяток, листовок на тему гражданской обороны и защиты от ЧС на видном месте | - | 50 |
|  | Обозначение укрытия осуществляется путем нанесения установленного знака на видном месте у входа в укрытие. Знак обозначения представляет собой прямоугольник размером не менее 50 x 60 см, внутри которого указывается:принадлежность укрытия (наименование УК (ТСЖ), адрес);места хранения ключей (телефоны, адреса, должности и фамилии ответственных лиц). | - | 50 |
|  | На каждое укрытие должно быть не менее двух комплектов ключей. Один комплект хранится у старшего по укрытию, другой в УК (ТСЖ) | - | 50 |
|  | Информация с адресами заглубленных помещений, которые используются как укрытия, размещена на стендах в подъездах домов, на сайте УК (ТСЖ) | - | 50 |
| Максимальное количество баллов | - | 3000 |

Приложение 2

к Положению о проведении смотра-конкурса заглубленных помещений, которые могут быть использованы в качестве укрытий

|  |
| --- |
| АКТ ОЦЕНКИсостояния заглубленного помещения,представленного на смотр-конкурс заглубленных помещений, которые могут быть использованы в качестве укрытий  |
| город Ачинск | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |
| Комиссия по проведению смотра-конкурса заглубленных помещений, которые могут быть использованы в качестве укрытий (далее - комиссия) установила:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - владелец (балансодержатель) заглубленного помещения, расположенного по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,введенного в эксплуатацию в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_году, рассчитано на размещение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ человек; в мирное время используется как \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Провела оценку готовности заглубленного помещения по следующим критериям: |
| № п/п | Критерий | Максимальное количество баллов | Баллы, присвоенные заглубленному помещению |
|  | Расположение вблизи мест пребывания большинства укрываемых (радиус сбора укрываемых не более 1000 м) | 200 |  |
|  | Наружные ограждающие конструкции зданий и сооружений должны обеспечивать необходимую защиту от фугасного и осколочного действий обычных средств поражения, обломков строительных конструкций вышерасположенных этажей | 200 |  |
|  | Во входах в заглубленные помещения установлены обычные деревянные двери или обитые листовым металлом | 100 |  |
|  | Наличие бетонных полов | 100 |  |
|  | Наличие защиты от возможного затопления дождевыми водами, а также другими жидкостями при разрушении емкостей, расположенных на поверхности земли или на вышележащих этажах зданий и сооружений | 100 |  |
|  | Прокладка транзитных и связанных с системой здания газовых сетей, паропроводов, трубопроводов с перегретой водой и сжатым воздухом через помещения укрытий, заглубленные помещения и сооружения подземного пространства, не допускается.Прокладка транзитных трубопроводов отопления, водопровода и канализации через помещения укрытий, заглубленные помещения и сооружения подземного пространства, допускается при условии размещения их в полу или в коридорах, отделенных от помещений укрытий стенами с минимальным пределом огнестойкости по 16.3 и надежной гидроизоляцией.В заглубленных, а также помещениях подземного пространства для укрытия населения транзит линий водопровода, канализации, отопления, электроснабжения, а также трубопроводов сжатого воздуха, газопроводов и трубопроводов с перегретой водой через помещения укрытий допускается при условии наличия отключающих устройств | 100 |  |
|  | Высота заглубленных помещений не менее 1.7 - 1,9 м от отметки пола до низа выступающих конструкций перекрытий (покрытий) | 100 |  |
|  | Внутренний объем помещения должен быть не менее 1,2 м3 на одного укрываемого | 100 |  |
|  | Площадь пола основных помещений на одного укрываемого равна 0,6 м2 | 100 |  |
|  | Стены, потолок, перегородки не оштукатурены, облицовка стен и перегородок керамической плиткой отсутствует | 100 |  |
|  | Количество входов в заглубленные помещения не менее двух | 200 |  |
|  | Наличие приточно-вытяжной вентиляции | 200 |  |
|  | Наличие помещений для размещения укрываемых (основные), санитарного поста (пунктов), санитарного узла или помещения для выносной тары (вспомогательные) | 200 |  |
|  | Наличие электроснабжения, электроосвещения от сети зданий, в которых они размещены. При отсутствии электроснабжения допускается использование аккумуляторов, фонарей, свечей и т.п. | 200 |  |
|  | Наличие места или отдельных помещений для размещения емкостей с запасом питьевой воды и канализации, в виде выносной герметичной тары, из расчета 2 л/сут. на одного человека, обеспечивающие необходимые условия пребывания в них укрываемых до 12 ч. | 100 |  |
|  | Наличие громкоговорителей, подключенных к городской и местной сетям проводного вещания или имеющие сопряжение с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения | 100 |  |
|  | Наличие первичных средств пожаротушения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 100 |  |
|  | В помещениях для укрываемых предусмотрены места для сидения размерами 0,45x0,45 м на одного человека  | 100 |  |
|  | Наличие инвентаря: | - | - |
| (швабры, ведра и тряпки) для проведения влажной уборки в помещениях | 50 |  |
| противопожарное оборудование | 50 |  |
| наличие необходимого количества обогревателей | 50 |  |
| санитарная сумка для оказания первой помощи пострадавшим | 50 |  |
| ломы, лопаты, багры, топоры, ведра, тачки (в количестве на менее чем по 2 шт.) для выполнения простейших работ по выходу из укрытий в случае завала входов | 50 |  |
| бак для сбора мусора (объем бака из расчета не менее 2 л мусора на 1 человека. Крышка бака должна быть герметичной, нахождение как можно ближе к вентиляционному отверстию) | 50 |  |
|  | Стационарный туалет (а при его невозможности обеспечение помещения биотуалетами из расчета на 100% укрываемых)  | 100 |  |
|  | Размещение Правил пребывания (поведения) укрываемых в заглубленных и других помещениях, памяток, листовок на тему гражданской обороны и защиты от ЧС на видном месте | 50 |  |
|  | Обозначение укрытия осуществляется путем нанесения установленного знака на видном месте у входа в укрытие. Знак обозначения представляет собой прямоугольник размером не менее 50 x 60 см, внутри которого указывается:принадлежность укрытия (наименование УК (ТСЖ), адрес);места хранения ключей (телефоны, адреса, должности и фамилии ответственных лиц). | 50 |  |
|  | На каждое укрытие должно быть не менее двух комплектов ключей. Один комплект хранится у старшего по укрытию, другой в УК (ТСЖ) | 50 |  |
|  | Информация с адресами заглубленных помещений, которые используются как укрытия, размещена на стендах в подъездах домов, на сайте УК (ТСЖ) | 50 |  |
| Максимальное количество баллов | 3000 |  |